**Zał. Nr 3 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRAC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Rodzaj pracy/usługi** | **Planowana ilość** | **Cena jednostkowa**  **/zł netto/** | **Wartość według przewidywanego zakresu /zł netto/** |
| 1. | Demontaż płaszcza ochronnego i izolacji na kanałach spalin kocioł – LUVO oraz kanałach gorącego powietrza, montaż izolacji nowej i płaszcza ochronnego z blachy Alu. | 200 m2 |  |  |
| 2. | Demontaż płaszcza ochronnego i izolacji na kanałach spalin LUVO – klapa za WS, powietrza LUVO – WP oraz PPP montaż izolacji nowej i płaszcza ochronnego z blachy Alu. | 200m² |  |  |
| 3. | Demontaż płaszcza ochronnego i izolacji na kanałach spalin kocioł – LUVO oraz kanałach gorącego powietrza, montaż izolacji nowej i płaszcza ochronnego z blachy ocynk. | 200 m2 |  |  |
| 4. | Demontaż płaszcza ochronnego i izolacji na kanałach spalin LUVO – klapa za WS, powietrza LUVO – WP oraz PPP montaż izolacji nowej i płaszcza ochronnego z blachy ocynk. | 200m² |  |  |
| 5. | Demontaż płaszcza ochronnego i izolacji na pompach NK, montaż izolacji nowej i płaszcza ochronnego z blachy ocynk. | 100m² |  |  |
| 6. | Demontaż płaszcza ochronnego i izolacji na kanale spalin bloków 5 i 6, montaż izolacji nowej i płaszcza ochronnego z blachy trapezowej. | 100m² |  |  |
| 7. | Demontaż płaszcza ochronnego i izolacji na wentylatorach spalin bloków 5 i 6, montaż izolacji nowej i płaszcza ochronnego z blachy. | 100m² |  |  |
| 8. | Montaż i demontaż rusztowań na zewnątrz kanałów i urządzeń. | 500 m3 |  |  |
| 9. | Montaż i demontaż rusztowań wewnątrz kanałów spalin i powietrza, LUVO. | 400 m3 |  |  |

Uwaga:

Do wyceny prac izolacyjnych należy przyjąć wszystkie składniki cenotwórcze: robocizna, materiały podstawowe i pomocnicze; prace mechaniczne jak demontaż, montaż konstrukcji wsporczych (bednarki, siatki, druty, konstrukcje pomocnicze), prace porządkowe miejsca pracy w trakcie i po zakończeniu robót oraz wywóz i utylizacja odpadów.